**subnetz-adressen**

128.128.128.65----->Router

128.128.128.66----->Firewall

128.128.128.67----->Switch

128.128.128.68----->Access Point

128.128.128.69----->Abteilungsserver

128.128.128.70 - 128.128.128.89 -----> Nutzer

128.128.128.90 - 128.128.128.126 ----> DHCP-Server