**subnetz-adressen**

128.128.128.65-----> Router

128.128.128.66-----> Firewall

128.128.128.67-----> Switch

128.128.128.68-----> Access Point

128.128.128.69 - 128.128.128.87 -----> Nutzer

128.128.128.88-----> Drucker

128.128.128.89-----> Abteilungsserver

128.128.128.90 - 128.128.128.126 ----> DHCP-Server