subnetz-adressen

128.128.128.65----->Router

128.128.128.66----->Firewall

128.128.128.67----->Switch

128.128.128.68----->Access Pint

128.128.128.69----->Abteilungsserver

128.128.128.70----->1.Nutzer

128.128.128.72----->2.Nutzer

128.128.128.73----->3.Nutzer

128.128.128.74----->4.Nutzer

128.128.128.75----->5.Nutzer